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FIȘĂ TEHNICĂ – N10556E
[bookmark: _GoBack][image: ]Mănuși de protecție împotriva riscurilor mecanice, categoria II PPE – 3121X BUNTING NEGRU
Descriere: Mănuși de lucru cu cinci degete, tricotate din poliester fin, cu palma și degetele acoperite parțial cu un strat subțire de poliuretan și cu manșetă elastică. Mărimile disponibile sunt 7,8,9 și 10, culoare negru. Mănuși de protecție pentru uzul general, antitermice, rezistente la impact fiind destinate utilizării în manipularea sticlei, finisaje/ bricolaj, industrie ușoară, logistică și transporturi, grădinărit, activități de curățenie-menaj etc.. (EN388:2016).
Marcarea mănușilor:
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Performanțele sunt în conformitate cu specificațiile standardelor: EN 420:2003+A1:2009 (EN 420:2003+A1:2009) – toate cerințele cu dexteritate – nivel de performanță 5 (din maxim 5) și EN 388:2016 (EN 388: 2016), niveluri de performanță „3121X”. Semnificația nivelurilor de performanță este conform tabelului următor:

	Standard de referință
	Caracteristică, unitate de măsură 
	NIVEL 1
	NIVEL 2
	NIVEL 3
	NIVEL 4
	NIVEL 5

	6,1/SR EN 388:2016 (EN 388:2016)
	Rezistență la abraziune (număr de cicluri)
	100
	500
	2000
	8000
	-

	6,2/SR EN 388:2016 (EN 388:2016)
	Rezistență la tăiere prin tranșare (indice)
	1,2
	2,5
	5,0
	10,0
	20,0

	6,3/SR EN 388:2016 (EN 388:2016)
	Rezistență la sfâșiere, N
	10
	25
	50
	75
	-

	6,4/SR EN 388:2016 (EN 388:2016)
	Rezistență la perforare, N
	20
	60
	100
	150
	-



INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:
Mănușile au fost proiectate pentru uzul general, sunt antitermice, rezistente la impact și sunt destinate utilizării în manipularea sticlei, finisaje/ bricolaj, industrie ușoară, logistică și transporturi, grădinărit, activități de curățenie-menaj etc.. Potrivirea produsului trebuie verificată pe fiecare aplicație ca parte a Programului de evaluare a riscului de utilizatori finali.
Utilizați mănușile de protecție numai pentru scopul indicat și mărimea potrivită. Verificați mănușa înainte de utilizare. Nu folosiți niciodată mănuși cu defecte.
Nici unul dintre materialele sau procesele utilizate în fabricarea acestor produse este cunoscut a fi dăunătoare purtătorului.
DEPOZITARE: 
De preferat mănușile vor fi depozitate în loc uscat și răcoros, în ambalajul original și departe de razele directe ale soarelui.
ÎNTREȚINERE: 
Atât mănușile noi cât și cele folosite trebuie verificate înainte de a fi purtate pentru a vă asigura că nu sunt semne de deteriorare. Nu este recomandată curățarea sau dezinfecția acestor mănuși. Dacă se intenționează reutilizarea se pot curăța cu o cârpă umedă.
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