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Mănuși de protecție antităiere, categoria II PPE – Mănuși antităiere KRIMA 510 

Descriere: Mănușile de protecție Krima 510 sunt confecționate din fibre sintetice și sunt acoperite cu polimer pe bază de apă. Ușoare, respirabile și cu un nivel maxim de durabilitate, mănușile aduc un plus de confort și protecție. Acestea sunt recomandate pentru industria auto, mecanică, sortare piese mici, asamblare de precizie, ambalare, manipulare în zone de depozitare, întreținere, construcții, pregătirea suprafețelor. Mărimi disponibile 7, 8, 9 și 10. Culoare: negru/verde. Mănuși de protecție, pentru protecție împotriva agresiunii fizice și mecanice cauzate prin abraziune, rupere, înțepare și tăiere cauzate de obiecte ascuțite și protecție la impact (EN388:2016).
Marcarea mănușilor:
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Performanțele sunt în conformitate cu specificațiile standardelor: EN 420:2003+A1:2009 (EN 420:2003+A1:2009) – toate cerințele cu dexteritate – nivel de performanță 5 (din maxim 5) și EN 388:2016 (EN 388: 2016), niveluri de performanță ,,4121X,,.  Semnificația nivelurilor de performanță este conform tabelului următor:
	Standard de referință
	Caracteristică, unitate de măsură 
	NIVEL 1
	NIVEL 2
	NIVEL 3
	NIVEL 4
	NIVEL 5

	6.1/SR EN 388:2016 (EN 388:2016)
	Rezistență la abraziune (număr de cicluri)
	100
	500
	2000
	8000
	-

	6.2/SR EN 388:2016 (EN 388:2016)
	Rezistență la tăiere prin tranșare (indice)
	1,2
	2,5
	5,0
	10,0
	20,0

	6.3/SR EN 388:2016 (EN 388:2016)
	Rezistență la sfâșiere, N
	10
	25
	50
	75
	-

	6.4/SR EN 388:2016 (EN 388:2016)
	Rezistență la perforare, N
	20
	60
	100
	150
	-


INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:
Mănuși de protecție, pentru protecție împotriva agresiunii fizice și mecanice cauzate prin abraziune, rupere, înțepare și tăiere cauzate de obiecte ascuțite și protecție la impact. Potrivirea produsului trebuie verificată pe fiecare aplicație ca parte a Programului de evaluare a riscului de utilizatori finali.
Utilizați mănușile de protecție numai pentru scopul indicat și mărimea potrivită. Verificați mănușa înainte de utilizare. Nu folosiți niciodată mănuși cu defecte.
Nici unul dintre materialele sau procesele utilizate în fabricarea acestor produse este cunoscut a fi dăunătoare purtătorului.
DEPOZITARE: 
De preferat mănușile vor fi depozitate în loc uscat și răcoros, în ambalajul original și departe de razele directe ale soarelui.
ÎNTREȚINERE: 
Atât mănușile noi cât și cele folosite trebuie verificate înainte de a fi purtate pentru a vă asigura că nu sunt semne de deteriorare.
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